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1. Résumé Exécutif & Cadrage Pédagogique
Cette séquence aborde les principes d'urbanisation sécurisée des systèmes d'information : défense en profondeur, segmentation réseau en zones de confiance (DMZ), mise en œuvre de pare-feu NGFW, proxy Squid, sondes IDS/IPS, protection des terminaux et sécurisation des environnements Cloud.
2. Notions Essentielles & Fondamentaux Clés
Défense en Profondeur (Defense in Depth) : Multiplication des couches de sécurité indépendantes (périmètre, réseau, hôte, application, données) afin qu'aucune faille unique ne compromette l'ensemble du SI.
Segmentation & Zones de Confiance : Découpage en sous-réseaux étanches (VLANs, DMZ publique, DMZ interne, zone serveurs sécurisée, zone administration isolée).
Équipements de Filtrage & Inspection : Pare-feu de nouvelle génération (NGFW avec inspection applicative couche 7), Proxy mandataire (ex: Squid pour le filtrage d'URL, mise en cache et analyse antivirale des flux web).
Sondes de Détection & Prévention (IDS/IPS) : Analyse passive (IDS sur port miroir) vs blocage actif (IPS inline) basée sur signatures de menaces et détection d'anomalies de flux.
Protection des Postes & Terminaux : Antivirus de nouvelle génération (NGAV), Endpoint Detection and Response (EDR) et contrôle des périphériques amovibles (USB).
Composants Cloud & Accès Distants : Passerelles SASE, Cloud Access Security Broker (CASB) et passerelles VPN sécurisées (IPsec IKEv2 / OpenVPN).

3. Synthèse Opérationnelle par Capsule Vidéo
	Capsule Vidéo
	Objectifs & Enseignements Clés

	0. Présentation de la séquence
	Cadrage des enjeux d'architecture défensive et de conception sécurisée.

	1. Principes d'architecture
	Les règles d'or de l'urbanisation sécurisée, zones de confiance et matrice de flux autorisés.

	2. Protection réseau
	Rôle et positionnement des pare-feux NGFW, routeurs filtrants et mécanismes de translation NAT/PAT.

	3. Protection des terminaux
	Fonctionnement des solutions EDR, agents de collecte de télémétrie et isolation réseau des machines compromises.

	4. Analyse & orchestration
	Lien entre équipements de sécurité, collecte centralisée des logs (SIEM) et orchestration des réponses (SOAR).

	5. Composants Cloud & accès
	Sécurisation des liaisons hybrides on-premise / cloud public, bastions d'administration (PAM).

	Tuto : Proxy Squid
	Guide pas à pas de configuration d'un serveur proxy Squid (filtrage des accès, listes blanches/noires, logs de connexion).



4. Recommandations Pratiques & Standards Professionnels
Appliquer le principe du refus par défaut (Default Deny) sur l'ensemble des règles de pare-feu et passerelles réseau.
Isoler impérativement les interfaces de management des serveurs (iLO, IPMI, vSphere) sur un VLAN d'administration dédié non routable vers Internet.
Déployer un proxy mandataire avec déchiffrement SSL/TLS pour inspecter les flux web sortants et bloquer les communications C2 (Command & Control).

	📌 Critères de Validation pour le Jury de Certification PASI
• Savoir concevoir et schématiser une architecture réseau sécurisée avec DMZ et cloisonnement par VLANs.
• Être capable d'expliquer le fonctionnement d'un proxy Squid et son utilité dans la traçabilité des flux.
• Justifier la complémentarité entre un pare-feu périmétrique, un IDS/IPS et une solution EDR sur les terminaux.







